
**ТОВ «Техенерго Трейд» Адрес: м. Київ, вул. Новомостицька, 25, оф. 2**

**тел. 068-821-99-29, 073-821-99-29**   
 **ПРОДУКЦИЯ ТМ КСМ PROTEC**

|  |
| --- |
| **ПРАЙС-ЛИСТ** |

|  |
| --- |
| *\* При отгрузке одного продукта в одном виде тары в количестве кратно паллет действует дополнительная скидка* |
| *\* цены указаны с учетом НДС 20%* |
|  |

20.01.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Стандарты, классификации, одобрения*** | ***Фасовка*** | |
| ***18 кг*** | ***180 кг*** |
| **Масла моторные для грузовых автомобилей** | | | |
| SD 10W-40 | API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN M3275 | 1033,16 | 9976,89 |
| MD+ 15W-40 | API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN M3275 | 903,15 | 8675,10 |
| HD 10W-40 | API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B4, Volvo VDS-2 | 1018,49 | 9828,77 |
| HD 15W-40 | API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B4, Volvo VDS-2 | 891,29 | 8556,09 |
| MD 10W-40 | API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B4, Volvo VDS-2 | 1010,09 | 9745,34 |
| MD 15W-40 | API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B4, Volvo VDS-2 | 883,96 | 8483,86 |
| **Масла моторные для легковых автомобилей** | | | |
| F 5W-40 | API SN/SL/CF, ACEA A3/B4-10 | 1209,30 | 11737,05 |
| S 10-W-40 | API SN/SL/CF, ACEA A3/B4-10, MB 229.1 | 1039,41 | 10038,98 |
| S "GAS" 10W-40 | API SL/CF, ACEA E2, A3/B4-10 | 1021,94 | 9864,13 |
| M+ 10W-40 | API SL/CF, ACEA A3/B3 | 924,49 | 8889,19 |
| M+ 15W-40 | API SL/CF, ACEA A3/B3 | 840,41 | 8048,35 |
| **Масла трансмиссионные** | | | |
| ATF II | GM Dexron IIE/D II | 1091,58 | 10560,73 |
| ATF III | GM Dexron III H/III G | 1289,50 | 12539,73 |
| G-4/-5 80W-90 | API GL-4/GL-5 | 907,68 | 8721,24 |
| MTM 85W-140 | API GL-5 | 908,75 | 8730,94 |
| TO-4 10W | Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-2, Allison C-4 | 1110,99 | 10754,99 |
| **Масла для аграрной техники** | | | |
| AGROTRAC STOU 10W-30 | API GL-4, API CG-4/CF-4/CF, ACEA E3 | 1159,71 | 11240,95 |
| AGROTRAC UTTO | SAE 80W, API GL-4, DIN 51524-III HVLP | 1166,40 | 11308,44 |
| **Масла гидравлические** | | | |
| HYDROIL HM 22 | DIN 51524-II HLP, ISO 11158 HM, ISO VG 22 | 732,18 | 6965,39 |
| HYDROIL HM 32 | DIN 51524-II HLP, ISO 11158 HM, ISO VG 32 | 662,32 | 6267,28 |
| HYDROIL HM 46 | DIN 51524-II HLP, ISO 11158 HM, ISO VG 46 | 662,32 | 6267,28 |
| HYDROIL HM 68 | DIN 51524-II HLP, ISO 11158 HM, ISO VG 68 | 680,43 | 6449,24 |
| HYDROIL HM 100 | DIN 51524-II HLP, ISO 11158 HM, ISO VG 100 | 680,43 | 6449,24 |
| HYDROIL Excel 46 | DIN 51524-II HLP, ISO 11158 HM, ISO VG 46 | 726,57 | 6909,76 |
| HYDROIL Excel 68 | DIN 51524-II HLP, ISO 11158 HM, ISO VG 68 | 730,45 | 6949,00 |
| HYDROIL HV 32 | DIN 51524-III HVLP, ISO 11158 HM, ISO VG 32 | 934,41 | 9008,85 |
| HYDROIL HV 46 | DIN 51524-III HVLP, ISO 11158 HM, ISO VG 46 | 959,85 | 9243,20 |
| HYDROIL HV 68 | DIN 51524-III HVLP, ISO 11158 HM, ISO VG 68 | 997,80 | 9623,31 |
| **Масла для воздушных компрессоров** | | | |
| Compressor VDL 46 | DIN 51506 VDL, ISO VG 46 | 774,00 | 7383,87 |
| Compressor VDL 100 | DIN 51506 VDL, ISO VG 100 | 798,15 | 7625,77 |
| **Масла редукторные** | | | |
| Highrate 68 | DIN 51517-III CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO VG 68 | 719,46 | 6838,40 |
| Highrate 100 | DIN 51517-III CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO VG 100 | 735,20 | 6995,79 |
| Highrate 150 | DIN 51517-III CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO VG 150 | 764,52 | 7288,36 |
| Highrate 220 | DIN 51517-III CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO VG 220 | 775,51 | 7399,82 |
| Highrate 320 | DIN 51517-III CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO VG 320 | 794,70 | 7590,41 |
| Highrate 460 | DIN 51517-III CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO VG 460 | 828,55 | 7929,34 |
| Highrate 680 | DIN 51517-III CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO VG 680 | 862,62 | 8269,55 |
| **Масла для направляющих** | | | |
| HYDROIL HG 32 | ISO 6743-4 HG, ISO 6743-13, GA,GB, DIN 51502-II | 871,24 | 8357,52 |
| HYDROIL HG 68 | ISO 6743-4 HG, ISO 6743-13, GA,GB, DIN 51502-II | 871,24 | 8357,52 |
| ***Наименование*** | ***Стандарты, классификации, одобрения*** | ***Фасовка*** | |
| ***17 кг*** | ***170 кг*** |
| **Смазки универсальные** | | | |
| MULTILIT EP 00 | NLGI 00, DIN 51502 GP00G-20 | 1075,41 | 10398,17 |
| MULTILIT EP 1 | NLGI 1, DIN 51502 KP1K-30 | 1127,37 | 10918,20 |
| MULTILIT EP 2 | NLGI 1, DIN 51502 KP1K-30 | 1206,93 | 11713,55 |